**PO684 PA 992 BASIS CABRIO 2WD USA PVS**

Datensatz:

Dataset\_PO684 PA\_BASIS\_CABRIO\_2WD\_USA\_PVS.xlsx

HDBT-Daten:

HDBT PVS\_03 - PO685 PA (992 PA) - BASIS - CABRIO - 2WD - B6T - PDK - USA.xlsx

Bedatet von FERCHAU Automotive GmbH im Auftrag von Klaus Hassel (PAG).

Hinweise:

1. Trägheiten:
   1. Gesamtfahrzeugträgheiten nicht gegeben  
      Annahme: Übernahme der Werte von 992 GTS COUPE 2WD (PVS)  
      (1 kg schwerer)
2. Fahrwerk:
   1. Keine Massen für Feder/Dämpfer gegeben.   
      Annahme: Übernahme der Werte vom Macan TOP mit Luftfahrwerk
   2. Keine Massen für Gelenkwelle gegeben (HA).  
      Annahme: Übernahme des Werts vom Taycan
3. Hochvoltbatterie:
   1. Max. Leistung der HV-Batterie nicht gegeben. Annahme von 50kW getroffen, da max. Motorleistung ca. 39 kW beträgt.